|  |
| --- |
| **ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ****(ЕАСС)****EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION****(EASC)** |
|  | **МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ****СТАНДАРТ** | **ГОСТ****19301.3—****202***(проект, RU,* *первая редакция)* |

**МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ**

**Функциональные размеры кроватей**

**Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения**

**Минск**

**Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации**

**202**

**Предисловие**

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и в ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

**Сведения о стандарте**

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» (Ассоциация «АИДТ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 202 г. № )

За принятие проголосовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

4 Настоящий стандарт является неэквивалентным по отношению к стандарту DIN EN 716-1:2019 «Мебель. Детские кроватки и складные кроватки для домашнего использования. Часть 1: Требования безопасности» (DIN EN 716-1-2019 Furniture — Children's cots and folding cots for domestic use — Part 1: Safety requirements», NEQ), включая его изменения АС:2019.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 19301.3—2016

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

|  |
| --- |
| **МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ****Функциональные размеры кроватей**Furniture for children under school age. Functional dimensions of beds |

**Дата введения – 202Х– ХХ– ХХ**

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на детские кровати, предназначенные для использования в спальных помещениях дошкольных учреждений и в быту, и устанавливает их функциональные размеры.

Требования, обеспечивающие безопасность при эксплуатации детских кроватей, изложены в разделе 2.

## 2 Классификация

Детские кровати изготовляют двух типов:

I – кровать с вертикальными боковыми стенками или защитными ограждениями вокруг основания кровати. Основание кровати регулируется по высоте для детей до 3 лет (далее – люлька);

II – кровати без вертикальных боковых стенок или защитных ограждений для детей от 3 до 7 лет.

## 3 Размеры

3.1 Функциональные размеры детских кроватей должны соответствовать указанным на рисунках 1 и 2.

*Проект, RU, первая редакция*



Рисунок 1 – Функциональные размеры детских люлек

Таблица 1 – Размеры детских люлек

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование функционального размера люльки | Размер, мм |
| L – длина  | От 900 до 1400 включ. |
| W – ширина  | От 500 до 800 включ. |
| H1 – высота от основания в нижнем положении до верхней кромки боковых сторон  | Не менее 600 |
| H2 – высота от основания в верхнем положении до верхней кромки боковых сторон  | Не менее 300 |
| H3 – высота от основания в нижнем положении до верхней кромки передвижной стороны в открытом положении | Не менее 500 |



Рисунок 2 – Функциональные размеры детских кроватей типа II

Таблица 1 – Размеры детских кроватей типа II

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование функционального размера кроватей типа II | Размер, мм |
| L – длина  | Не менее 1400 |
| W – ширина  | Не менее 600 |

3.2 Расстояние между вертикальными брусками должно быть не менее 45 мм и не более 65 мм.

3.3 В люльках должна быть предусмотрена возможность перемещения вниз бокового ограждения в процессе эксплуатации не более чем на 135 мм.

Допускается по согласованию с потребителем изготовлять люльки без перемещения вниз бокового ограждения.

3.4 В ограждение допускается вводить дополнительный горизонтальный брусок на высоте на менее 500 мм от основания кровати в нижнем положении.



Рисунок 3 – Размеры вертикальных стоек ограждения

3.5 По согласованию с потребителем допускается изготовлять кровати типа II с основанием минимальной длины 1200 мм, предназначенные для детских дошкольных учреждений и в быту, если это соответствует установленным санитарным нормам для размещения.

3.6 Функциональным размером для трансформируемой кровати является размер спального места, который должен быть не менее 1400х600 мм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УДК 667.6.001.33:006.354 |  |  | МКС 97.14097.200.30 |
| Ключевые слова: мебель детская дошкольная, детские кровати, функциональные размеры, типы |

Президент Ассоциации предприятий

индустрии детских товаров «АИДТ» А.В. Цицулина