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[bookmark: _Hlk2717330]Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)















 Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202_  
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии


Введение

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к спортивной одежде для детей и подростков и предназначен для обеспечения безопасности и качества продукции при ее проектировании, производстве, обращении и эксплуатации.
Настоящий стандарт предназначен для производителей, разработчиков технической документации, органов по оценке соответствия и иных участников рынка. Положения стандарта применяются при проектировании, классификации и маркировке спортивной одежды для детей.
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ОДЕЖДА СПОРТИВНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Общие требования

Children's sportswear. General requirements



Дата введения – 

1	Область применения
Настоящий стандарт распространяется на спортивную одежду для детей и подростков (далее – спортивная одежда) в возрасте до 18 лет, предназначенную для занятий физической культурой, спортом и активным отдыхом.
Настоящий стандарт распространяется на спортивную одежду для возрастных групп:
· от 1 до 3 лет;
· от 3 до 7 лет;
· от 7 до 14 лет;
· от 14 до 18 лет.
Настоящий стандарт не распространяется на спортивное защитное снаряжение, обувь и головные уборы как самостоятельные изделия.

2	Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
[bookmark: _Hlk217468559][bookmark: _Hlk217550779][bookmark: _Hlk217468638]ГОСТ Р ХХХХ-ХХ[footnoteRef:1] Продукция, предназначенная для детей и подростков. Методика оценки показателей безопасности одежды для детей [1:  ГОСТ Р «Продукция, предназначенная для детей и подростков. Методика оценки показателей безопасности одежды для детей» находится в разработке и будет введен в действие одновременно с настоящим стандартом] 

           ГОСТ 2351 Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

ГОСТ 3813 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении
[bookmark: _Hlk217401670]ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств
ГОСТ 3897 Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 4103 Изделия швейные. Методы контроля качества
ГОСТ 4659 Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний
ГОСТ 7913 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения
ГОСТ 8847 Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных
ГОСТ 9733.0 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям
ГОСТ 9733.4 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам
ГОСТ 9733.5 Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к дистиллированной воде
ГОСТ 9733.7 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению
ГОСТ 9733.13 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям
ГОСТ 9733.27 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению
ГОСТ 9173 Изделия трикотажные. Правила приемки
ГОСТ 9913 Материалы тестильные. Методы определения стойкости к истиранию
ГОСТ 10581 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 12088 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
[bookmark: _Hlk217577877]ГОСТ 12739 Полотна и изделия трикотажные. Метод определения устойчивости к истиранию
ГОСТ 12807 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов
ГОСТ 17037 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения
ГОСТ 17916 Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды
ГОСТ 17917 Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды
ГОСТ 18117 Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Метод определения сминаемости
[bookmark: _Hlk217577800]ГОСТ 18976 Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию
ГОСТ 19204 Полотна текстильные. Метод определения несминаемости
ГОСТ 22730 Полотна текстильные. Метод определения раздвигаемости
ГОСТ 23193 Изделия швейные бытового назначения. Допуски
ГОСТ 23948 Изделия швейные. Правила приемки
ГОСТ 25617 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний
ГОСТ 26115 Изделия трикотажные верхние. Требования к пошиву
ГОСТ ISO 9237 Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости
ГОСТ ISO 11092 Материалы и изделия текстильные. Физиологическое воздействие. Определение теплового сопротивления и сопротивления проникновению пара в стационарных условиях (метод испытания с использованием греющей пластины с имитацией потоотделения и горячей охранной зоной)
[bookmark: _Hlk217551161]ГОСТ 30387 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья
ГОСТ 31409 Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия
[bookmark: _Hlk217551215]ГОСТ 31410 Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия
ГОСТ 31422 Изделия трикотажные детские верхние. Нормы физико-гигиенических показателей
ГОСТ 35119 Шнуры на одежде для детей. Требования безопасности
ГОСТ ISO 12945-1 Материалы и изделия текстильные. Определение стойкости материала к пиллингу, ворсистости или свойлачиванию. Часть 1. Метод с применением камеры для испытаний на пиллинг
ГОСТ ISO 13934-1 Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия и относительного удлинения при максимальном усилии методом полоски
[bookmark: _Hlk217551360]ГОСТ ISO 13935-2 Материалы и изделия текстильные. Свойства швов на материалах и готовых текстильных изделиях при растяжении. Часть 2. Определение максимального усилия при разрыве шва методом захвата
ГОСТ ISO 14184-1 Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизованный формальдегид (метод водной экстракции)
ГОСТ ИСО 1833 Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон
ГОСТ ISO 1833-1 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний
ГОСТ ISO 3758 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу
ГОСТ ISO 5077 Материалы и изделия текстильные. Метод определения изменения размеров после стирки и сушки
ГОСТ ИСО 5088 Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон
ГОСТ Р ИСО 105-C06 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть С06. Метод определения устойчивости окраски к домашней и промышленной стирке
[bookmark: _Hlk217470763]ГОСТ Р ИСО 105-E04 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту
ГОСТ Р 50779.12 Статистические методы. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
ГОСТ EN 71-1–2022 Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения национального стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3	Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 
	спортивная одежда: Одежда, предназначенная для занятий спортом, физической культурой и активным отдыхом.
[ГОСТ 17037-2022, статья 38]


3.2 спортивная одежда для детей: Спортивная одежда, предназначенная для пользователей до 14 лет.
3.3 спортивная одежда для подростков: Спортивная одежда, предназначенная для пользователей от 14 до 18 лет.
3.4 спортивная одежда и изделия первого слоя: Изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей пользователя: нательное белье, в т. ч. купальные и гимнастические изделия, спортивные трусы, майки, футболки, фуфайки, кимоно, лонгсливы, термобелье, чулочно-носочные изделия, бейсболки и другие аналогичные предметы спортивной одежды.
3.5 спортивная одежда и изделия второго слоя: Изделия, надеваемые поверх первого слоя, имеющие ограниченный контакт с кожей пользователя: жилеты, жакеты, сорочки, рубашки, поло, свитеры, водолазки, толстовки, свитшоты, худи, джемперы, шорты, брюки, юбки, рейтузы, легинсы (лосины), велосипедки, комбинезоны, полукомбинезоны, рукавицы (кроме кожаных), перчатки (кроме кожаных), варежки, напульсники, шарфы, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента (носки, получулки, наколенники), изделия без подкладки и изделия, в которых подкладка занимает менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, жакеты, жилеты, полукомбинезоны, комбинезоны и другие аналогичные предметы спортивной одежды). 
3.6 спортивная одежда и изделия третьего слоя (верхняя одежда): Изделия, надеваемые поверх второго слоя, как правило с подкладкой или утеплением: пальто, полупальто, куртки, плащи, дождевики, накидки, комбинезоны, полукомбинезоны, лыжные костюмы, а также изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, жакеты, жилеты, полукомбинезоны, комбинезоны) и другие аналогичные предметы спортивной одежды.
3.7 тренировочная спортивная одежда: Одежда для тренировок и учебно-тренировочных занятий, рассчитанная на повышенную износостойкость и комфорт.
3.8 соревновательная (игровая) спортивная одежда: Одежда для участия в соревнованиях и матчах, соответствующая правилам вида спорта и требованиям к опознавательной маркировке.
3.9 физкультурная форма: Комплект спортивной одежды для уроков физической культуры в образовательных организациях (спортивный костюм, футболка, шорты, брюки, чулочно-носочные изделия и другие аналогичные предметы спортивной одежды).
3.10 утепленная спортивная одежда: Верхняя спортивная одежда с утеплителем из нетканых материалов любого сырьевого состава для ношения вне помещения.
3.11 одежда для активного отдыха: Бытовая одежда спортивного стиля для туризма, походов, игр на свежем воздухе и иного активного досуга.
3.12 
	вид спорта: Часть спорта, которая признана в соответствии с требованиями [1] обособленной сферой общественных отношений, имеющей соответствующие правила, утвержденные в установленном [1] порядке, среду занятий, используемый спортивный инвентарь (без учета защитных средств) и оборудование.
[bookmark: _Hlk217379415][Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статья 2]


3.13
	физическая культура: Часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.
[Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статья 26]




4 Классификация спортивной одежды
4.1	По назначению:
а) для уроков физической культуры (школьной);
б) для тренировок;
в) для соревнований;
г) для активного отдыха.
4.2	По сезону:
а) летняя;
б) зимняя;
в) демисезонная.
4.3	По слою одежды:
[bookmark: _Hlk217379662]а) первый слой – непосредственный контакт с кожей;
б) второй слой – поверх первого слоя;
в) третий слой – верхняя защитная одежда.
4.4 По группе двигательной нагрузки (для нормирования эргономики и прочности):
· Н1 (умеренная): активный отдых, ОФП;
· Н2 (высокая): игровые виды спорта, легкая атлетика, борьба и др.;
· Н3 (экстремальная для ткани/швов): единоборства, гимнастика/акробатика, горнолыжные дисциплины (в части верхней одежды) и др.
4.5 По типам материалов:
· текстильные (тканые) изделия;
· трикотажные изделия.
4.6 По половозрастным признакам:
 – для мальчиков;
- для девочек.

5 Технические требования
5.1 Общие требования
5.1.1 Спортивная одежда должна обеспечивать безопасность жизни и здоровья ребенка при использовании по назначению, а также физиологический комфорт и свободу движений.
5.1.2 Спортивная одежда должна изготавливаться по утвержденной конструкторской/технической документации изготовителя, с применением материалов и комплектующих, разрешенных для детской продукции.
5.1.3 Размеры спортивной одежды должны соответствовать размерным признакам типовых фигур:
- для девочек – по ГОСТ 17916, ГОСТ 31409;
- для мальчиков – по ГОСТ 17917, ГОСТ 31410.
5.1.4 Спортивная одежда должна отвечать требованиям спортивной эстетики и эргономики, соответствовать размерно-возрастным параметрам ребенка, обеспечивать свободу движений ребенка при выполнении характерных для вида спорта движений, не сдавливать тело и не нарушать кровообращение.
Для маленьких детей (особенно до 3 лет) предпочтителен более свободный крой, учитывающий быстрый рост и подвижность ребенка. 
5.1.5 Внешний вид, конструкция, качество применяемых материалов, технология изготовления, припуски на размеры, разность между смежными длинами, способы обработки обрезных краев, величины и места измерений устанавливаются в нормативных документах и(или) технических описаниях модели спортивной одежды.
Допускаемые отклонения от установленных величин измерений должны соответствовать ГОСТ 23193. Если, в силу специфики спортивной одежды, допускаемые отклонения отличаются от норм ГОСТ 23193, то они могут устанавливаться в нормативном документе или техническом описании на конкретный вид спортивной одежды, образце-эталоне.
5.1.6 Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых в спортивной одежде, должны соответствовать ГОСТ 12807, ГОСТ 26115.
5.1.7 В спортивной одежде не допускаются:
· элементы, способные травмировать (жесткие кромки, выступающие острые детали);
· жесткие швы в зонах активного движения;
· элементы, ограничивающие амплитуду движений;
· чрезмерно свободные элементы в определенных видах спорта, повышающие риск зацепления/падения (для Н2-Н3);
· расположение швов/этикеток, вызывающих натирание в зоне высокой подвижности и потоотделения.
	5.1.8 Спортивная одежда может изготавливаться отдельными предметами, комплектами из двух или более предметов, а также с аксессуарами, являющимися составной частью изделия.
5.2 Требования к фурнитуре
5.2.1 Фурнитура, используемая в спортивной одежде, преимущественно должна быть функциональной (для застегивания, регулирования длины/ширины и т. п.). В конструкции одежды не должно быть острых краев, колющих или режущих деталей, заусенцев на фурнитуре, открытых острых концов молний и булавок. Металлические декоративные элементы (заклепки, значки) должны иметь гладкую поверхность и надежное крепление. Не рекомендуется применять массивную металлическую фурнитуру, а также крючки, клепки и иную навесную фурнитуру с выступающими краями.
5.2.2 В спортивной одежде для детей до 3 лет не допускаются съемные мелкие декоративные элементы и фурнитура, способные отделиться при эксплуатации.
5.2.3 Фурнитура должна быть коррозионностойкой, без заусенцев, острых кромок и должна исключать защемление кожи.
5.2.4 Прочность крепления пуговиц, кнопок, фиксаторов, аппликаций и иных элементов должна обеспечивать невозможность их отделения при нагрузках, возникающих при эксплуатации.
5.2.5 Прочность крепления мелких деталей — не менее 70 Н (для изделий до 3 лет — не менее 90 Н).
5.3 Требования к шнурам
[bookmark: _Hlk217487331][bookmark: _Hlk217577201]5.3.1 Шнуры в спортивной одежде для детей должны соответствовать 
ГОСТ 35119.
5.3.2 Требования к шнурам с утяжками
В целях безопасности детей от удушья:
а) до 7 лет — не допускаются шнуры с утяжками в области капюшона и горловины;
б) от 7 до 14 лет — допускаются в области капюшона и горловины только конструкционные решения без свободных концов (внутренние утяжки, эластичные регулировки), либо с ограниченной длиной, исключающей свисающие концы, а также концы утяжек в области талии/низа изделия должны быть ограничены по длине и закреплены конструктивно (стопоры/закрепки), исключая зацепление;
в) от 14 до 18 лет — допускаются при соблюдении требований безопасности и отсутствия риска зацепления.
5.4 Требования к химической безопасности
[bookmark: _Hlk217462453]Физико-гигиенические и санитарно-химические показатели спортивной одежды устанавливают с учетом слоя одежды, сезонности и возрастной группы детей в соответствии с требованиями [2].
По показателям безопасности спортивная одежда и изделия из текстильных материалов, предназначенная для занятий физической культурой должна быть не ниже норм, установленных в [2].
5.5 Показатели прочности и износостойкости
5.5.1 Спортивная одежда для детей должна соответствовать минимальным требованиям по:
— прочности материалов на разрыв;
— прочности швов;
— стойкости к истиранию;
— формоустойчивости;
— устойчивости размеров после стирки/чистки (усадка/деформация).
5.5.2 По требованиям к прочности швов и истиранию в зонах коленей, локтей, сидения, плеч спортивная одежда для детей, заявленная для интенсивных нагрузок, должна соответствовать показателям, установленным в таблице 1. 
Т а б л и ц а 1 — Минимальные требования прочности
	Показатель
	Н1
	Н2
	Н3

	Разрывная нагрузка, Н
	≥150
	≥200
	≥250

	Прочность швов, Н
	≥180
	≥220
	≥260

	Истирание 
	≥20 000
	≥30 000
	≥40 000

	Усадка после стирки, %
	≤3
	≤3
	≤2



5.5.3 Устойчивость окраски материалов, используемых при изготовлении спортивной одежды, к физико-химическим воздействиям: стирки, пота, трения, дистиллированной и морской воде должны быть не ниже норм для группы крашения «прочная», «особо прочная» по ГОСТ 2351 и ГОСТ 7913.
5.6 Требования для климатических зон и сезонности
5.6.1 Изготовитель обязан заявлять сезон и климатическую зону применения (приложение А).
5.6.2 Зимняя спортивная одежда (3 слой и утепленные комплекты) должна обеспечивать тепловой комфорт при заявленной зоне и активности, включая:
·  защиту от ветра;
· влагозащиту;
· сохранение гибкости материалов и работоспособности фурнитуры при пониженных температурах.
5.6.3 Не допускается разрушение материалов и отказ фурнитуры при заявленной температуре эксплуатации.
5.6.4 Летняя спортивная одежда должна исключать перегрев.

5.3.1 Материалы, применяемые для изготовления одежды спортивной, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и быть указанными в техническом описании модели.
5.3.2 Материалы для изготовления одежды спортивной выбираются с учетом вида спорта и климатических условий, в которых предусмотрено ее использование.

6 Маркировка
6.1 Маркировка спортивной одежды должна соответствовать требованиям ГОСТ 3897, ГОСТ 10581.
6.2 Маркировка символами по уходу за спортивной одеждой должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO 3758.
6.3 Изготовитель, при необходимости, разрабатывает инструкцию по эксплуатации и способам ухода за изделием в соответствии с видом и свойствами материалов, использованных в изделии.



7 Упаковка
7.1 Способы упаковывания спортивной одежды для детей устанавливают по согласованию с заказчиком.
[bookmark: _Hlk217464243]7.2 Упаковка готовой спортивной одежды должна обеспечивать сохранность качества изделия при транспортировании и хранении и должна соответствовать ГОСТ 3897, ГОСТ 10581 и [3].

8 Правила приемки 
[bookmark: _Hlk217553071]Правила приемки готовой спортивной одежды по ГОСТ 23948 и ГОСТ 9173.

9 Методы испытаний
9.1 Отбор проб – по ГОСТ 23948, ГОСТ 9173, ГОСТ Р 50779.12.
[bookmark: _Hlk217465407]9.2 Методы контроля качества спортивной одежды – по ГОСТ 4103.
9.3 Определение состава сырья – по ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ISO 1833-1 (*), ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ 30387, ГОСТ 4659.
П р и м е ч а н и е – (*) Для определения состава сырья могут использоваться все части серии стандартов ГОСТ ISO 1833 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ».
9.4 Определение гигроскопичности – по ГОСТ 3816, ГОСТ 31422.
9.5 Определение воздухопроницаемости – по ГОСТ 12088, ГОСТ ISO 9237, ГОСТ ISO 11092.
9.6 Определение содержания свободного формальдегида – 
по ГОСТ ISO 14184-1, ГОСТ 25617.
9.7 Определение разрывной нагрузки:
- тканей – по ГОСТ ISO 13934-1, ГОСТ ISO 13935-2, ГОСТ 3813;
- трикотажных полотен – по ГОСТ 8847.
9.8 Определение стойкости к пиллингу, ворсистости и свойлачиванию – 
по ГОСТ ISO 12945-1, ГОСТ Р ИСО 12945-2 (после 5000 циклов пиллинга), 
ГОСТ ISO 12945-3.
9.9 Определение стойкости к истиранию по плоскости:
- тканей чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных – по ГОСТ 9913;
- тканей (кроме чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных) - по 
ГОСТ 18976;
[bookmark: _Hlk217577552]- трикотажных полотен – по ГОСТ 12739.
9.10 Определение стойкости к раздвигаемости – по ГОСТ 22730.
9.11 Определение изменения размеров после пяти циклов стирки и сушки – по ГОСТ ISO 5077.
9.12 Определение несминаемости – по ГОСТ 19204.
9.13 Определение коэффициента сминаемости – по ГОСТ 18117.
9.14 Определение устойчивости окраски к:
- физико-химическим воздействиям - по ГОСТ 9733.0;
- стиркам – по ГОСТ 9733.4, ГОСТ Р ИСО 105-C06;
- поту – по ГОСТ Р ИСО 105-E04;
- дистиллированной воде – по ГОСТ 9733.5;
- глажению – по ГОСТ 9733.7;
- органическим растворителям – по ГОСТ 9733.13;
- трению – по ГОСТ 9733.27.
9.15 Внешний вид фурнитуры и ее функциональное назначение определяют визуально без применения увеличительных приборов путем сравнения с требованиями настоящего стандарта.
9.16 Определение наличия острых кромок фурнитуры в спортивной одежде – по ГОСТ EN 71-1-2022 (пункт 8.11).

10 Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение спортивной одежды по ГОСТ 3897.







ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Климатические зоны Российской Федерации

	Зона
	Температура

	I
	от +10 до 0 °C

	II
	от 0 до –10 °C

	III
	от –10 до –25 °C

	IV
	ниже –25 °C
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