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Изменение № 1 ГОСТ Р 71345–2024 Средства обучения. Устройства учебные электронные для детей. Общие требования

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                            №           
Дата введения –   

[bookmark: _Hlk228957942][bookmark: _Hlk229128785][bookmark: _Hlk229068773]Подраздел 3.1 «Термины и определения»:
дополнить пунктом 3.1.1а:
«
[bookmark: _Hlk229071177]3.1.1а встраиваемый ПК: Стационарный компьютер в виде системного блока компактного исполнения.
»;
пункт 3.1.2 изложить в новой редакции:
« 
3.1.2 интерактивная доска: Электронное средство обучения коллективного использования в виде комплекта, состоящего из панели с сенсорным дисплеем, компьютера и (ультра)короткофокусного проектора. 
П р и м е ч а н и я:
1.	Сенсорный дисплей выполняет роль устройства интерактивного управления, компьютер транслирует изображение через проектор на поверхность доски.
2.	Требуется наличие совместимого с комплектом интерактивной доски мобильного металлического крепления, обеспечивающего возможность напольной установки с передвижной колесной базой и возможностью фиксации колес для исключения непроизвольного движения или стационарного настенного крепления (кронштейна).
»;
пункт 3.1.3 изложить в новой редакции:
«
3.1.3 интерактивная панель: Электронное средство обучения коллективного использования, представляющее собой стационарное (настенное) или мобильное (передвижная стойка) компьютерное устройство, в котором совмещены большой сенсорный экран высокой четкости и встроенная вычислительная система. 
П р и м е ч а н и я: 
1.	Также может оснащаться дополнительным вычислительным блоком в виде персонального компьютера компактного исполнения.
2. Требуется наличие совместимого с интерактивной панелью мобильного металлического крепления, обеспечивающего возможность напольной установки с передвижной колесной базой и возможностью фиксации колес для исключения непроизвольного движения или стационарного настенного крепления (кронштейна).
»;
пункт 3.1.4 изложить в новой редакции:
«
3.1.4 информационно-коммуникационная образовательная платформа: Программный комплекс, обеспечивающий организацию образовательного процесса, в том числе доступ к цифровому образовательному контенту, электронный документооборот (журнал, дневник), коммуникацию участников образовательных отношений, трансляцию учебных занятий и аналитику образовательных результатов.
»;
дополнить пунктами 3.1.4а–3.1.4г:
«
3.1.4а	коммутатор: Электронное устройство, объединяющее несколько компьютеров и/или других цифровых устройств в локальную вычислительную сеть, позволяющее им обмениваться данными.
3.1.4б	локальная вычислительная сеть: Вычислительная сеть, охватывающая небольшую территорию и использующая ориентированные на эту территорию средства и методы передачи данных.
П р и м е ч а н и е - Под небольшой территорией понимают здание, предприятие, учреждение.
3.1.4в	массовые коммуникации: Процесс распространения информации и влияния в обществе посредством специальных средств: радио, телевидения, печати, интернета, в результате чего информация поступает сразу к большой группе людей и оказывает влияние на их поведение.
3.1.4г моноблок: Стационарный компьютер индивидуального использования, в корпусе которого объединены компоненты персонального компьютера, включая дисплей и системный блок со встроенными интерфейсами для подключения периферийных устройств и электропитания.

»;
пункт 3.1.5 изложить в новой редакции:
«
3.1.5 ноутбук: Переносной компьютер индивидуального использования, в корпусе которого объединены компоненты персонального компьютера, включая дисплей, клавиатуру и устройство указания (обычно сенсорная панель или тачпад), а также аккумуляторные батареи.
»;
[bookmark: _Hlk229151434]дополнить пунктами 3.1.5а–3.1.5в:
«
3.1.5а	радиопланирование: Комплекс мероприятий по выбору оптимальной конфигурации беспроводной сети.
3.1.5б сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ-сервис): Программный компонент информационно-коммуникационной образовательной платформы или учебного электронного устройства, реализующий функции адаптивной диагностики знаний, персонализации учебных траекторий и интеллектуальной поддержки педагогической деятельности посредством алгоритмов машинного обучения.
3.1.5в сервисный маршрутизатор: Устройство пакетной сети передачи данных TCP/IP, объединяющее сегменты локальной вычислительной сети и ее элементы и предназначенное для передачи пакетов между ними на основе каких-либо правил.
»;
[bookmark: _Hlk229072326]- пункт 3.1.6 изложить в новой редакции:
«
3.1.6 стационарный персональный компьютер: Стационарный компьютер индивидуального использования, состоящий из отдельных устройств, таких как монитор, системный блок и устройства ввода информации (клавиатура и мышь).
П р и м е ч а н и е - Системный блок представляет собой стационарный компьютер без средств ввода (клавиатура и мышь) и вывода (монитор) информации, укомплектованный только аппаратным обеспечением, исполненный в едином разборном корпусе со встроенными интерфейсами для подключения периферийных устройств и электропитания.
»;
[bookmark: _Hlk229070210]- пункт 3.1.7 изложить в новой редакции:
«
3.1.7 планшетный ПК: Мобильный компьютер индивидуального использования с мобильной операционной системой, сенсорным дисплеем, а также аккумуляторной батареей исполненный в едином тонком и плоском корпусе.
»;
дополнить пунктом 3.1.10а:
«
3.1.10а	электросвязь: Способ передачи информации с помощью электрических сигналов. Включает в себя телефонию, передачу данных через сеть Интернет, радиосвязь и другие виды коммуникации, которые основаны на использовании электричества для передачи информации.
»;
пункт 3.1.12 изложить в новой редакции:
«
[bookmark: _Hlk229151670]3.1.12 ИТ-инфраструктура: Комплексная структура, объединяющая все информационные технологии и ресурсы, используемые конкретной организацией либо компанией. 
П р и м е ч а н и е – Информационно-технологическая инфраструктура включает все компьютеры, установленное программное обеспечение, системы связи, информационные центры, сети и базы данных.
»;
[bookmark: _Hlk229072676]пункт 3.1.13 изложить в новой редакции:
«
[bookmark: _Hlk229151740]3.1.143	PoE коммутатор: Электронное устройство, объединяющее несколько компьютеров и/или других цифровых устройств в локальную вычислительную сеть, позволяющее им обмениваться данными с функцией передачи устройствам электропитания по сигнальному кабелю (камеры видеонаблюдения, точки доступа и прочее).
»;
пункт 3.1.14 изложить в новой редакции:
«
[bookmark: _Hlk229151793]3.1.14	IP-адрес: Четырехбайтовое число, уникально определяющее каждый хост в сети Интернет, обычно написанное в пунктирно-десятичной системе обозначений с разделением байтов.
»;
дополнить пунктом 3.14а:
«
3.1.14а	IP-камера: Устройство для видеонаблюдения, которое передает видеопоток в цифровом формате связи.
»;
пункт 3.1.15 изложить в новой редакции:
«
[bookmark: _Hlk229151986]3.1.15 Smart TV: Функция, позволяющая за счет подключения телевизора к интернету расширить его функциональные возможности.
»;
[bookmark: _Hlk229128918]- пункт 3.1.16 изложить в новой редакции:
«
[bookmark: _Hlk229152058]3.1.16 шлем виртуальной реальности: Электронное устройство в виде шлема, снабженное видеоэкраном (исполненного в виде очков с двумя экранами-линзами) и акустической системой, надеваемое на голову. 
П р и м е ч а н и е - Шлем демонстрирует два изображения - по одному для каждого глаза, которые обеспечивают объемное изображение. Кроме того, он может содержать гироскопический или инфракрасный датчик положения головы. В комплекте к шлему могут идти манипуляторы различного типа для взаимодействия пользователя с виртуальной реальностью.
»;

Подраздел 3.2 «Обозначения»:
исключить из обозначений «IP-камеры»; 
изложить определение следующих обозначений в новой редакции:
«
[bookmark: _Hlk229563936]Wi-Fi	–	технология беспроводной связи, с помощью которой компьютеры, планшеты и другие устройства обмениваются данными посредством радиоволн;
[bookmark: _Hlk229564420]VR	–	виртуальная реальность, формат информационной среды, полностью смоделированной компьютером и отображаемой при помощи специализированных очков или шлема, контроллеров и датчиков;
[bookmark: _Hlk229564001]ЕСИА	–	единая система идентификации и аутентификации.

»;
дополнить следующими обозначениями:
«
3G 	–	стандарт беспроводной передачи данных сотовых сетей мобильной связи третьего поколения;
[bookmark: _Hlk229129209]4G (LTE) 	–	стандарт беспроводной передачи данных сотовых сетей мобильной связи четвертого поколения;
[bookmark: _Hlk229129258]4K	–	 разрешение изображения 4096x2160 пикселей;
8K	–	разрешение изображения 7680×4320 пикселей;
AR	–	дополненная реальность, формат информационной среды, в которой в реальном времени объединены физические и виртуальные объекты;
BIOS	–	набор низкоуровневых программ, загруженных в специальный чип на материнской плате (базовая система ввода-вывода;
Bluetooth	–	стандарт беспроводной связи, обеспечивающий передачу данных между устройствами на небольшие расстояния;
DisplayPort	–	стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов;
DVI	–	стандарт на интерфейс, предназначенный для передачи видеоизображения на цифровые устройства отображения, такие как жидкокристаллические мониторы, телевизоры и проекторы;
FPV	–	First Person View (перевод англ. «вид от первого лица»). Термин, используемый для определения технических устройств, способных передавать видеосигнал удаленному оператору для управления устройством;
Full HD	–	разрешение изображения 1920×1080 пикселей;
GPS	–	система спутниковой навигации, позволяющая определять местоположение объекта или пользователя на поверхности Земли или в околоземном пространстве;
HDMI	–	интерфейс для мультимедиа высокой чёткости. Позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования;
TCP/IP	–	сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде;
IoT	–	Internet of Things (перевод англ. «интернет вещей»). Сеть устройств, подключенных друг к другу и к разным службам, которые обмениваются данными через сеть интернет или другие сети;
LAN	–	интерфейс проводного подключения устройств к локальной сети с помощью Ethernet‑кабеля;
PDF	–	межплатформенный открытый формат электронных документов;
POE	–	технология передачи удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через витую пару в сети Ethernet;
PPT	–	формат файла, используемый в программном обеспечении Microsoft PowerPoint. Это формат презентации, в котором хранятся слайды, используемые для слайд-шоу или презентаций;
PPTX	–	формат файла, используемый в программном обеспечении Microsoft PowerPoint. Это формат презентации, в котором хранятся слайды, используемые для слайд-шоу или презентаций;
QoS	–	набор технологических решений для оптимизации сетевого трафика с помощью назначаемых приоритетов передачи информации;
Quad HD	–	разрешение изображения 2560×1440 пикселей;
RJ45	–	разъем для Ethernet-кабелей, обеспечивающий передачу данных между компьютерами и другими устройствами в локальных вычислительных сетях (также часто упоминаемый 8P8C);
SFP	–	промышленный стандарт модульных компактных приемопередатчиков (трансиверов), используемых для передачи и приема данных в телекоммуникациях;
SIM-карта	–	модуль идентификации абонента, который работает в сетях мобильной связи.
U (юнит)	–	неофициальная единица измерения, используемая 
в IT-индустрии для стандартизации размеров оборудования;
Ultra HD	–	разрешение изображения 3840х2160 пикселей;
USB	–	интерфейс подключения периферийных устройств к компьютеру или другому устройству;
VLAN	–	технология, позволяющая строить виртуальные сети с независимой от физических устройств топологией;
VPN	–	технология установления безопасного и зашифрованного соединения между устройством пользователя и сетью интернет через специальный сервер;
ГЛОНАСС	–	российская спутниковая система навигации, позволяющая в любой точке Земного шара, а также в космическом пространстве вблизи планеты определять местоположение и скорость объектов;
МФУ	–	многофункциональное устройство;
ОВЗ	–	ограниченные возможности здоровья.
ПО	–	программное обеспечение;
СКС	–	структурированная кабельная система.
».
Раздел 4 «Классификация»:
в пункте 4.1 фразу «программное обеспечение» заменить на обозначение «ПО».

Раздел 5 «Общие требования»:
в пунктах 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 фразу «структурированная кабельная система» заменить на обозначение «СКС»;
в пунктах 5.3.3, 5.6 (таблица 2) фразу «программное обеспечение» заменить на обозначение «ПО»;
дополнить пунктом 5.3.4:
«
5.3.4 В целях обеспечения информационной безопасности информационно-коммуникационной образовательной платформы все персональные ЭСО (стационарный ПК, ноутбук, моноблок, планшетный ПК) должны иметь функционал, централизованного управления (удаленного администрирования) устройствами включающий в себя:
- поддержка профиля управления;
- дистанционная блокировка/очистка устройства;
- разграничение прав пользователей по ролям;
- ведение журнала событий безопасности.
»;
в пункте 5.4:
[bookmark: _Hlk229570202]заменить «интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением» на «интерактивная панель»;
заменить «проекционное оборудование с ультракоротким фокусом с настенным креплением, магнитно-маркерной поверхностью» на «интерактивная доска»;
таблица 1:
в столбце «Наименование товара»:
заменить «интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением» на «интерактивная панель»;
заменить «проекционное оборудование с ультракоротким фокусом с настенным креплением, магнитно-маркерной поверхностью» на «интерактивная доска»;
в столбце «Функциональные требования/технические характеристики»:
заменить «56 Gbit/s» на «56 Гбит/с»;
после строки «Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Android» дополнить новой строкой:
«
Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
»;
в строке «Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений» после слов «пользовательским интерфейсом» дополнить «сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и»;
в строке «Наличие в комплекте мобильного металлического крепления, обеспечивающего возможность напольной установки интерактивного комплекса, с передвижной колесной базой и возможностью фиксации колес для исключения непроизвольного движения» после слов «непроизвольного движения» дополнить «или совместимое настенное крепление»;
[bookmark: _Hlk229573944]заменить «тип монтажа – настенный;» на «тип монтажа – настенный/мобильная стойка;»;
после слов «Частота обновления экрана» заменить «– 90 гГц или выше» на 
«– 90 Гц или выше».
Пункт 5.5.2 дополнить новым абзацем:
«
Технические требования к камерам, используемым в видео-конференц-связи:
- разрешение: не менее 1280×720 пикселей (720p HD);
- частота кадров: не менее 25 кадров/с;
- задержка при нормальном качестве канала (≥10 Мбит/с симметрично): не более 300 мс;
- при трансляции на интерактивную панель – поддержка разрешения не менее 1920×1080 пикселей (Full HD).
»;
в пункте 5.5.5 слова «(в том числе планшетный компьютер, ноутбук, персональный компьютер).» заменить на «(в том числе планшетный ПК, ноутбук, моноблок, стационарный ПК).».
В пункте 5.6, второй абзац, первое перечисление изложить в новой редакции:
«
- ноутбуки и/или стационарные ПК с монитором и/или моноблоки для обучающихся и педагогического работника, оснащенные пакетом ПО для обучения языкам программирования;
»;
таблица 2:
 в столбце «Наименование товара»:
в первой строке «Планшетный компьютер» заменить на «Планшетный ПК»;
во второй строке «Персональное устройство Тип 1 (ПК)» заменить на «Стационарный ПК»;
в третьей строке «Персональное устройство Тип 2 (Моноблок)» заменить на «Моноблок»;
в четвертой строке «Персональное устройство Тип 3 (Ноутбук)» заменить на «Ноутбук»;
в столбце «Функциональные требования/ технические характеристики»:
в первой строке:
«Объем оперативной памяти - не менее 2 ГБ. Объем встроенной памяти - не менее 16 ГБ.» заменить на:
«
Объем оперативной памяти — не менее 4 ГБ.
Объем встроенной памяти — не менее 128 ГБ.
»;
исключить фразу «- полный дистанционный контроль над всеми функциями смартфона»;
вторая строка:
первый абзац изложить в новой редакции:
«
Стационарный ПК должен состоять из системного блока, отдельного монитора, устройств ввода/вывода (клавиатура, мышь) силовых кабелей, ОС и пакета офисного ПО, совместимого с предустановленной ОС.
»;
«- диагональ экрана — не менее 22 дюймов;» заменить на «- диагональ экрана - не менее 23,8 дюймов»;
в третьей строке «Диагональ экрана - не менее 21 дюйма» заменить на «Диагональ экрана - не менее 23 дюйма.»;
в четвертой строке «Производительность процессора - не менее 5000 единиц.» заменить на:
«
Частота процессора базовая – не менее 1,8 ГГц. 
Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) не менее 4 Мб.
Количество потоков процессора - не менее 4 шт.
».
Пункт 5.10:
таблицу 4 изложить в новой редакции:
«
Таблица 4
	Электронные средства обучения
	Диагональ экрана, дюйм/см, 
не менее

	Интерактивная доска
	65/165,1

	Интерактивная панель
	65/165,1

	Монитор, подключаемый к компьютеру
	23,8/60,4

	Моноблок
	23/58,4

	Ноутбук
	15,6/39,6

	Планшетный ПК
	10,5/26,6

	Шлем виртуальной реальности
	2,5/6,3


»;
третий абзац, после слов «На интерактивной доске» дополнить словами «и интерактивной панели»;
четвертый абзац, после слов «Интерактивную доску» дополнить словами «и интерактивную панель»;
пятый абзац, между словами «Размещение проектора» и «интерактивной доски,» дополнить словами «, входящего в состав комплекта»;
шестой абзац, слова «интерактивной доски (панели)» заменить на «интерактивной доски и интерактивной панели»;
таблица 5:
дополнить новой строкой:
«
	Наименование электронного средства обучения
	Обучающиеся/классы
	Продолжительность использования, мин, не более

	
	
	на уроке
	в школе в течение дня
	дома (включая досуговую деятельность) в течение дня

	Моноблок
	6 – 7 лет
	15
	20
	-

	
	1-го – 2-го классов
	20
	40
	80

	
	3-го – 4-го классов
	25
	50
	90

	
	5-го – 9-го классов
	30
	60
	120

	
	10-го – 11-го классов
	35
	70
	170


»;
в столбце «Наименование электронного средства обучения»:
«Персональный компьютер» заменить на «Стационарный ПК»;
«Планшет» заменить «Планшетный ПК»;
десятый абзац изложить в новой редакции:
«
Интерактивные доски, интерактивные панели, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также стационарные ПК, ноутбуки, планшетные ПК, моноблоки, иные ЭСО используют в соответствии с инструкцией по эксплуатации и/или техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия.
»;
одиннадцатый абзац, первое предложение изложить в новой редакции:
«
Минимальная диагональ электронных средств обучения должна составлять для монитора стационарного ПК – не менее 60,4 см, моноблока – не менее 58,4 см, ноутбука - не менее 39,6 см, планшетного ПК - не менее 26,6 см, шлема виртуальной реальности - не менее 6,3 см.
».

Приложение А (справочное) «Номенклатура устройств учебных электронных для детей»:
в пункте А.1.2:
[bookmark: _Hlk229583491]«Персональный компьютер с периферией» заменить на «Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с периферией»;
исключить «АИБС»;
в пунктах А.1.2; А.2.2; А.2.4; А.3.1; А.5.1; А.6.2; А.9.1; А.10.1; А.10.4; А.11.1; А.11.2; А.12.1; А.13.1; А.14.1; А.15.1; А.16.3; А.17.2; А.18.3; А.19.4; А.20.2; А.21.1; А.22.3; А.22.4; А.23.1; А.24.1; А.26.1; А.26.2; А. 27.3; А.27.4; А.27.32; А.27.34; А.28.1; А.28.3; А.29.27; А.29.29; А.29.42 фразу «программное обеспечение» заменить на обозначение «ПО»;
в пункте А.2.1 слова «Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (интерактивная доска, проектор, крепление)» заменить на «Интерактивная доска или интерактивная панель»;
в пункте А.23.1 слова «Персональный компьютер с периферией/ноутбук» заменить на «Стационарный ПК с периферией /моноблок с периферией/ноутбук»;
в пункте А.26.2 слова «Персональный компьютер» заменить на «Стационарный ПК/моноблок/ноутбук»;
в пункт А.27.40 слова «или интерактивной доске» заменить на «, интерактивной доске или интерактивной панели»
пункт А.29 изложить в новой редакции:
«
А.29 Комплекс оборудования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
»;

Президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров «АИДТ»					         А.В. Цицулина
2

